
**Посібник користувача**

**Універсальний автомобільний ЗП McDodo (CC-6601) USB 2х 2,4A mini чорний**

Перед використанням уважно прочитайте наступні інструкції та вказівки. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці, щоб у разі потреби у вас завжди був доступ до нього.

1. **Пояснення до попереджувальних знаків та вказівкам**

Небезпека ураження електричним струмом

Цей символ вказує на небезпеку зіткнення з неізольованими частинами виробу під напругою, яка може призвести до ураження електричним

струмом.

**Попередження**

Використовується для позначення вказівок по техніки безпеки або для акцентування уваги на особливих небезпеках та ризиках.

**2. Комплект постачання**

• Автомобільний зарядний пристрій

• Цей посібник користувача

**3. Вказівки з техніки безпеки**

• Під час дорожнього руху дотримуйтесь місцеві нормативи та закони.

• Забороняється перешкоджати огляду, а також функціональності подушок безпеки, органів управління, приладів тощо.

• Експлуатація виробу не повинна відволікати від водіння автомобіля, дорожнього руху та

навколишнього середовища.

• Не допускайте забруднення виробу, захищайте його від вологи та перегріву. Не Використовуйте виріб за високої вологості.

• Уникайте падіння виробу та не піддавайте його сильним вібраціям.

• При використанні виробу не допускайте перевищення межі потужності, зазначеної в

технічні характеристики.

• Не вносьте конструктивні прилади зміни. В результаті цього будь-які гарантійні зобов'язання втрачають чинність.

• Забороняється експлуатувати несправне виріб.

• Використовуйте виріб виключно в передбачених цілях.

• Цей виріб, як і всі електричні прилади слід берегти від дітей!

• Не згинайте та не перетискайте кабель.

• Відключаючи провід від електромережі, тримайте за штекер, а чи не за провід.

• Не використовуйте виріб безпосередньо. близькості від систем опалення, інших

джерел тепла або під прямими сонячним промінням.

• Відразу утилізуйте пакувальний матеріал згідно чинних місцевих приписів

з утилізації.

• Використовуйте виріб лише за прийнятних кліматичні умови.

• Не використовуйте у заборонених зонах.

• Не використовуйте виріб у вологому середовищі, уникайте бризок. Небезпека ураження електричним струмом

• Не відкривайте виріб і не використовуйте його за наявності ушкоджень.

• Не використовуйте виріб, якщо пошкоджено кабель для заряджання, кабель адаптера або

шнур живлення.

• Не намагайтеся самостійно виконувати технічне обслуговування чи ремонт

Вироби. Ремонт дозволяється проводити лише кваліфікованому персоналу.

**4. Експлуатація**

Вказівка - бортова мережа 12В, 24В

Зарядний пристрій призначений для бортової мережі 12 В та 24 В.

**Попередження:** підключення кінцевих пристроїв

• Перед тим як підключити кінцеве пристрій, перевірте, чи забезпечує зарядний пристрій достатній вихід струму.

• Врахуйте, що потужність підключеного кінцевого пристрою не повинна перевищувати 12 Вт.

• Дотримуйтесь інструкцій у посібнику з експлуатації кінцевого пристрою.

Якщо немає спеціальних інших вказівок у посібниках з експлуатації пристроїв, які потрібно зарядити, виконайте такі дії:

• Підключіть пристрій до зарядного пристрою. влаштування.

• Потім підключіть зарядний пристрій автомобільної розетки бортової мережі.

• Процес заряджання відображається на вашому кінцевий пристрій.

• Якщо ви хочете перервати процес заряджання або кінцевий пристрій повністю

заряджено, від'єднайте кінцевий пристрій від зарядного пристрою.

• Після цього від'єднайте зарядний пристрій. від мережі.

Під час заряджання акумулятора пристрою дотримуйтесь максимального часу заряджання

встановленого акумулятора.

**Вказівка** автомобільний акумулятор

У деяких автомобілях подача живлення зберігається незважаючи на вимкнене запалювання. Тому при невикористанні вимкніть виріб від бортової мережі, щоб запобігти розрядці автомобільного акумулятора.

**Вказівка**

Зверніть увагу, що за одночасної зарядки двох кінцевих пристроїв струм зарядки

ділиться на ці два пристрої, а час зарядки кінцевих пристроїв відповідно

збільшується.

**5. Технічне обслуговування та догляд**

• Для очищення використовуйте тільки сухі та м'які серветки.

**Вказівка**

Перед очищенням та при тривалому невикористання обов'язково відключайте

пристрій від мережі.

**6. Технічні характеристики**

Автомобільний зарядний пристрій

Напруга бортова мережа 12 В, 24 В

Макс. Вихідний напруга/ вихідний струм 5.0 B DC/2.4A/12.0 Вт

Загальна вихідна потужність макс. 24 Вт

**7. Виключення відповідальності**

Продавець не несе відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті неналежної установки, монтажу та неналежного використання виробу або недотримання вимог керівництва з експлуатації та/або вказівок з техніки безпеки.