Зовнішній акумулятор швидкої зарядки Realme 30W Dart Charge Power Bank (10000 мА·год)

RMA156

Посібник користувача

1:

Пакувальний лист

Зовнішній акумулятор 10000 мА·год – 1 шт.

USB-кабель – 1 шт.

Посібник користувача – 1 шт.

Технічні характеристики

Назва: зовнішній акумулятор швидкої зарядки Realme 30W Dart Charge Power Bank (10000 мА·год)

Модель: RMA156

Перезаряджаємий зовнішній акумулятор літій-іонний полімерний

Ємність акумулятора: 10000 мА·год / 37 Вт·год

Номінальна ємність: 6200 мА·год (5В-2A)

Вхід: 5В/2А або вхід для швидкої зарядки 5В/3A 5В/6A 9В/3A 12В/2,5A 30Вт (макс.)

Вихід (одиночний інтерфейс)

(ТИПУ C): 5В/3A 9В/3A 12В/2,5A 15В/2,0A

(USB A): 5В/2A 5В/6A 9В/2A 12В/1,5A

Вихід (подвійний інтерфейс): 5В/2А Вихід: 5В/5А 25Вт (макс.)

Функції та інструкції із застосування

1. Порт USB типу A використовується для розряджання. Порт USB

типу C використовується для заряджання та розряджання

(двосторонній)

2. Під час заряджання індикатори загоряються по черзі

і повторюють цикл, поки заряджання не завершиться,

після чого усі чотири індикатори горять постійно.

Під час розряджання кількість постійно увімкнених

індикаторів вказує на рівень заряду, що залишився.

3. Натисніть кнопку живлення, щоб переглянути відсоток заряду акумулятора.

Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 10 секунд, щоб скинути

пристрій.

4. Слабкострумове заряджання: двічі натисніть кнопку живлення, щоб увійти в режим заряджання слабким струмом, і

індикатори загоряться по черзі. Ще раз натисніть кнопку живлення, щоб вийти з

режиму заряджання слабким струмом або зачекайте, поки система автоматично вийде з режиму через дві години.

Попередження про дотримання техніки безпеки

1. Уникайте розміщення виробу в рідкому середовищі та не піддавайте його впливу високої вологості. Заборонено бити, стискати або викидати виріб, щоб не пошкодити його.

2. Тримайте виріб подалі від дітей, щоб уникнути його заковтування або заплутування, інакше можуть виникнути серйозні травми. Не намагайтеся розбирати виріб. Щоб зберігати виріб тривалий час, зберігайте його в

прохолодному та сухому місці.

3. Не використовуйте пристрій під час грози. Грози можуть спричинити несправність пристрою або ризик ураження електричним струмом.

4. Використовуйте прилад у температурному діапазоні від 0 °С до +35 °C та зберігайте пристрій та його аксесуари в температурному діапазоні від -20 °С до +45 °С. Вкрай високі або низькі температури можуть спричинити несправність пристрою.

5. Якщо прилад потрібно заряджати за допомогою зарядного пристрою, вихід зарядного пристрою повинен відповідати технічним характеристикам приладу та вимогам

IEC60950-1 / IEC62368-1 останньої версії.

6. Якщо використовується неоригінальний кабель передачі даних, переконайтеся, що USB-порт має ідентифікатор USB і його продуктивність відповідає відповідним технічним характеристикам USB-IF.

7. Не розміщуйте прилад у високотемпературному середовищі, наприклад, під сонячним світлом або поблизу опалювального

обладнання, такого як нагрівачі, мікрохвильові печі, духовки або

водонагрівачі. Перегрівання пристрою може спричинити

вибух.

8. Не розбирайте та не модифікуйте пристрій, не вставляйте сторонні речовини або не занурюйте його у воду чи інші рідини, щоб уникнути витоку рідини, перегріву, пожежі або вибуху.

9. Використання несанкціонованих або несумісних джерел живлення або зарядних пристроїв може спричинити пожежу, вибух чи інші небезпеки.

10. Не кидайте пристрій у вогонь; інакше може статися пожежа та вибух.

Утилізація аксесуарів повинна відповідати місцевим законам та

нормам, а також має підтримуватися вторинна переробка. Утилізуйте пристрій відповідно до місцевих норм і не поводьтесь з пристроєм як з побутовими відходами. Неправильна утилізація

пристрою може призвести до його вибуху.

11. Кидати, стискати або проколювати пристрій заборонено. Надмірний зовнішній тиск на пристрої може призвести до короткого замикання та перегріву всередині пристрою.

12. Не використовуйте нестандартні кабелі для передачі даних; інакше може статися пожежа чи вибух.

Інформація щодо утилізації та вторинної переробки

Цей символ (із суцільною смужкою або без) на пристрої, батареях (в комплекті) та/або упаковці означає, що пристрій та його

електричні аксесуари (наприклад, гарнітуру, адаптер або кабель) та акумулятори не слід утилізувати як побутове сміття.

3

Обмежена гарантія

 Шановний користувач, дякуємо вам за використання цього продукту. У разі будь-якої шкоди, яка не спричинена людськими чинниками, ми надамо комплексне гарантійне обслуговування відповідно до місцевих законів та правил.

Для отримання більш детальної інформації про нашу гарантійну політику відвідайте сайт: https://www.-realme.com. Гарантія не застосовується в таких випадках, які виникають під час використання продукту:

1. Закінчується дійсний гарантійний термін.

2. Виріб пошкоджений, тому що його випадково впустили або занурили у воду під час використання.

3. Пошкодження спричинені людськими чинниками, такими як несанкціоноване розбирання, модифікація тощо

4. Пошкодження викликані форс-мажорними обставинами (наприклад, пожежами, землетрусами та блискавками).

5. Пошкодження спричинені неправильним використанням, яке не відповідає керівництву користувача або посібнику з експлуатації.

6. Серійний номер, показаний на Гарантійному талоні або Сертифікаті придбання, не відповідає серійному номеру виробу або був змінений.

7. Код серійного номеру виробу відсутній, пошкоджений або розмитий до невпізнання.

4

Гарантійний талон

Шановний користувач, дякуємо за використання цього виробу. Щоб краще

задовольнити ваші потреби, будь ласка, прочитайте та заповніть гарантійний талон.

Інформація про користувача

ПІБ:\_

Телефон:\_

Адреса:

Ел. пошта:\_

Інформація про виріб

Модель:\_

Серійний номер:\_

Інформація про дилера

Дата покупки:\_

Назва дилера:

Адреса дилера:

5

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp.,Ltd.

 No.178 Yulong Avenue, Yu