**Автомобільний компресор 70Mai Air Compressor (Midrive TP04)**

Тип Портативний

Двигун однопоршневий

Максимальний струм 6 А

Потужність 120 Вт

Максимальний тиск 3.4 атм

Продуктивність при 0 бар 14 л/хв

Робоча температура Від -30 до +70

Цикл роботи 25 хв

Довжина кабелю живлення 3.3 м

Довжина шланга подачі повітря 1 м.

Манометр Аналоговий

Вбудований ліхтарик

Матеріал корпусу Пластик

Сумка-чохол у комплекті Ні

**Комплектація**

Повітряний компресор

Інструкція

Гарантійний талон

Упаковка

Габарити 150 x 120 мм

Вага 550 г

Країна виробник Китай



Потужний двигун з автокомпресором 70mai Midrive TP04 ви зможете у будь-який час швидко підкачати шини автомобіля, без будь-якого дискомфорту. Для цього він має 120 Вт потужності та здатний забезпечити тиск 3.4 атмосфери. Більш того, удосконалений двигун Air Compressor Eco з цільнометалевими циліндрами та шестернями накачує шину зі швидкістю 14 л/хв, тому колесо буде готове до експлуатації вже за лічені хвилини.

За компактністю автокомпресор нічим не поступається звичайному смартфону, тому його зручно зберігати та транспортувати, поклавши в кишеню, рюкзак чи ящик. Спіральна поліуретанова трубка розташована всередині корпусу, що позитивно впливає на зовнішній вигляд моделі. При цьому мережевий шнур довжиною 3.3 метри, подбає, щоб ви змогли зручно підкачати всі 4 колеса.

Автокомпресор 70mai Midrive TP04 має всього один перемикач, за допомогою якого ви можете почати, так і зупинити накачування автомобільних шин, велосипедних коліс, спортивних м'ячів і навіть надувних матраців. На корпусі моделі розташований лінійний манометр, що дозволяє зчитувати тиск у барах та фунтах на квадратний дюйм. На окрему увагу заслуговує вбудований ліхтарик, він дасть можливість безпечно підкачувати шини навіть уночі.

Компресор має вбудований кабель живлення з адаптером в прикурювач та м'який гумовий шланг. Кабель живлення довжиною 3.3 м та надувна трубка довжиною 1 м забезпечують легкий доступ до чотирьох шин автомобіля. 70mai Air Compressor Eco адаптований до будь-якого прикурювача 12 В в автомобілі, вантажівці або позашляховику.

Щоб накачати м'яч, човен або матрац необхідно використовувати 2 додаткові адаптери з комплекту поставки. Компресор 70mai Air Compressor Eco зберігає свою функціональність навіть за суворих погодних умов. Він може працювати при температурі від -30 ° С до + 70 ° С безперервно протягом 25 хвилин.





