**YIJIE**

**ПОРТАТИВНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВІНИК**

**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**



**ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ**

Габаритні розміри: 27 х 17 х 106 см

Акумулятор: Ємність – 2000 мА\*год.

 Тривалість роботи – 90 хв.

Зарядний пристрій: Вхідна напруга – 100-240В зм.струму,

 Вихідна напруга – 5В 1А

 Тривалість зарядки – 2-3 години

Ємність камери для сміття: 350 мл

Матеріал: Пластик/алюміній

**СКЛАД КОМПЛЕКТУ**



Основний компонент, 1 шт.



Секції штанги-тримача, 1 комплект



Щітка, 1 шт.



Зарядний пристрій, 1 шт.



Нетканний елемент, 30 шт.



Інструкція з використання, 1 шт.

**ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ**



**Роз’єм для зарядки**

 **Фіксатор камери для сміття**

**Кнопка увімкн./вимкн.**

**Середня щітка**

**Бокова щітка**

**ЗБІРКА ВИРОБУ**

Дістаньте з коробки секції штанги-тримача і основу виробу у наступному порядку:

1. Ручка
2. Верхня секція штанги
3. Середня секція
4. Нижня секція
5. Основа



Вставте ручку у верхню секцію штанги так, щоб шарикоподібний фіксатор на корпусі ручки попав у відповідний отвір штанги.

Інші компоненти з’єднуються між собою подібним чином.



**ВИКОРИСТАННЯ**

1. Наступіть ногою на кнопку увімкнення/вимкнення і почніть користуватись виробом після того, як світлодіодний індикатор почне світитись блакитним кольором.
2. Після використання, покладіть штангу на підлогу і натисніть на фіксатор на основі віника, щоб відкрити камеру для сміття і висипати з неї пил тощо.
3. Якщо акумулятор виробу розряджений, почне блимати блакитний світлодіод. Необхідно дістати зарядний пристрій і підключити один з його виходів до відповідного зарядного роз’єму на основі виробу. Під час зарядки світлодіодний індикатор світиться червоним кольором. Після повної зарядки індикатор змінить колір на блакитний.
4. 
5. 
6. 

**Увага:**

* Вимикайте пристрій при будь-яких маніпуляціях з ним, наприклад, при заміні щіток тощо.
* Не чистіть пристрій кородуючими розчинниками – це може призвести до втрати кольору або пошкодження корпусу пристрою.
* Не прикладайте до пристрою надмірні зусилля і не тисніть ним на підлогу занадто сильно.
* Не наближайтесь з увімкненим пристроєм до магнітів – це може стати причиною виходу віника з ладу.
* Не кидайте віник на підлогу або іншу поверхню – це може пошкодити пристрій.

**ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД**

1. **У якості основного елемента прибирання у вінику використовується одноразова нетканна ганчірка/серветка. Після використання витягніть її з пристрою і вставте нову.**
2. **Через певний час використання на бокових щітках може намотатись волосся. Ви можете витягти бокові щітки, щоб видалити таке сміття.**



1. **Через певний час використання на середній щітці також може накопичитись сміття, наприклад, волосся. Ви можете забрати сміття за допомогою будь-якої іншої щітки.**
2. **Для зчищення сміття з усіх щіток на дні основи електровіника ви можете використовувати гачок або пінцет.**

